Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

**I bruk kan disse forholdene forårsake kritiske temperaturforskjeller og termisk brudd:**

• Utvendig avskjerming (for eksempel persienner, markiser) som skygger delvis for glassflaten

• Innvendig avskjerming (for eksempel persienne/forhengsgardin/rullegardin) som ligger nær glasset og som resulterer i begrenset ventilasjon mellom avskjermingen og glasset

• Innvendig avskjerming som bare dekker deler av glasset

• Folie/etiketter som pålimes større deler av glassflaten

• Møbler, interiør og gjenstander som legges mot eller plasseres i nær tilknytning til glassoverflaten

• Varmeovner som gir strålevarme. Slike installasjoner skal ha minst 30 cm avstand til glasset. For herdet glass gjelder 15 cm.

• Varmeelementer som ikke avgir stråling (gjennomstrømningsovner) kan normalt plasseres med 15 cm avstand til glass

• Punktbelysning som avgir sterk varme og som er rettet mot og står i nærheten av glasset.

• Varmeabsorbsjonsgrad i glasset

• Bygningsmaterialer, og spesielt isolasjonsmaterialer som lagres inntil glasset i byggeperioden